Этот файл был создан Oracle Reports. Просматривайте документ в режиме Разметки страниц.
26.06.2017

 

Гарантийный срок топлива - 6 месяцев с даты изготовления  
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Изготовитель:ОАО "Гродно Азот"
230013 г.Гродно, пр.Космонавтов ,100
Тел.79-46-75,факс (0152)72-15-36 
Сертификат качества N 

Накладная N 

Вагон N 
Партия N 
50/1 

Договор  
Дата изготовления 
Марка
Cорт
Наименование товара 
Наименование ТНПА 
Тип транспортного
средства / тип упаковки
Ед.
изм
ДТ-Л-К5-Б3
Сорт C
Коли-
чество
Объем, 

м3
Начальник ЦОТК 
Масса,кг 
(Брутто,Нетто)
Дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот является малоопасной продукцией и по степени воздействия на организм человека относится к 4-
му классу опасности. Раздражает слизистую оболочку глаз и кожу человека, вызывая её поражение и возникновение кожных заболеваний. 
Легковоспламеняющаяся жидкость. В помещениях для хранения запрещается обращение с открытым огнём; электрооборудование, электрические сети и
искусственное освещение должны быть взрывобезопасного исполнения. При работе с дизельным топливом с метиловыми эфирами жирных кислот не
допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру. Ёмкости и трубопроводы, предназначенные для хранения и транспортирования, должны
быть защищены от статического электричества.  В помещениях для хранения топлива не допускается хранить кислоты, баллоны с кислородом и другие
окислители. Хранят в металлических резервуарах с внутренними антикоррозионными покрытиями при температуре не выше плюс 60 град.С.
Не допускается попадание топлива в системы бытовой и ливнёвой канализации и в открытые водоёмы.
Топливо дизельное с метиловыми
эфирами 
жирных кислот

ТУ BY 700117487.121-2012

Дата отгрузки
Топливо дизельное с метиловыми эфирами жирных кислот соответствует ТУ BY 700117487.121-2012  и ТР ТС 013/2011

Дата выдачи : 
 
Наименование показателей 
Нормы ТР
Нормы по ТУ
Результаты испытаний 
Цетановое число, не менее
Цетановый индекс, не менее
Плотность при 15°С, кг/м3
Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более
Содержание серы, мг/кг, не более
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже
Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более
Массовая доля золы, %,не более
Содержание воды, мг/кг, не более
Содержание механических примесей, мг/кг, не более
Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С ), класс
Стойкость к окислению, г/м3, не более
Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4)
при 60°С, мкм, не более
Вязкость при 40°С, мм2/с
Фракционный состав: а) при 250 °С перегоняется, % (об.), менее
Фракционный состав: б) при 350 °С перегоняется, % (об.), не менее
Фракционный состав: в) при 95% (об.), перегоняется при температуре, °С, не выше
Объёмная доля метиловых эфиров жирных кислот (FAME), %, не более
Предельная температура фильтруемости (CFPP), °С, не выше
Сведения о наличии присадок : добавлены  присадки 
В МЭЖК : Биоцид CHIMEС 7668.
В Топливо дизельное : Смазывающая.
51

8
10
55

460

360

51,0
46,0
820,0 - 845,0
8,0
10,0
55
0,30
0,010
200
24
Класс 1
25
460
2,000 - 4,500
65
85
360
7,0
минус 5
52,0
53,8
830,1
5,80
6,6
75,0
<0,10
0,001
47
<6,0
Класс 1
14
214
2,713
41,3
95,6
350,4
2,9
минус 5
Показатели качества
Декларация о соответствии ТС ВУ/112 11.01. ТР013 002 01699   
по 10.11.2017 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19